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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей Компании АДИ-Моторс и технике IVECO. В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на пассажирскую версию полноприводного DAILY, с количеством мест 6, категория B

Стоимость  	8 479 000, 00 руб. (с НДС 20%)
Срок поставки 	90 календарных дней
Оплата 		50% при заключении договора, 50% по факту уведомления о готовности к отгрузке.
Базис поставки 	DDP Березники
Гарантия 		12 месяцев без ограничения пробега – в целом на автомобиль;
Сервис 		Авторизованная Сервисная Станция по обслуживанию техники IVECO и SHACMAN.
Действия предложения 5 октября 2025г.
*Доставка:  специалисты компании «АДИ-Моторс» доставляют ТС в указанное договором место с учетом сроков доставки. Расходы включаются в сумму договора.
Доставка с привлечением ТК:  оказание услуг по доставке ТС до заказчика берет на себя транспортная компания, с которой заключается отдельный договор.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Мощность двигателя

	DAILY
	180 л.с., EURO VI, F1C

	Колесная формула
	Коробка передач

	4x4
	Автоматическая, 8 передач, ZF 

	Колесная база
	Полная масса G.V.W.

	3065
	3,5 TON 

	Передняя подвеска
	Задняя подвеска

	Механическая 
	Механическая



	Описание

	Количество мест                                              6

	Габаритные размеры                                       5065 х 2090 х 2535 мм

	Внутренние размеры                                       2620 х 1760 х 1545 мм

	Колея передних / задних колес                      1670 / 1670 мм 

	Снаряженная масса                                         2920 кг

	Максимальная скорость                                 140 км/ч 

	Угол въезда / съезда                                       32 / 23 °

	Угол прохождения                                          18 °

	Минимальный дорожный просвет                215 мм

	Глубина прохождения брода                         850 мм

	Максимальный угол подъема                        60 %

	Минимальный радиус поворота                    6.5 м

	Ошиновка                                                         Внедорожная(АТ), односкатная с запасным колесом

	Топливный бак                                                  80 л

	Шины                                                                 265/75R16

	Диски                                                                 Алюминиевый сплава

	
Форма привода                                                 Полный привод на все колеса

	Тормоза                                                             Передние и задние вентилируемые диски

	Передняя подвеска                                           Независимая на двойных поперечных рычагах, гидравлические амортизаторы

	Задняя подвеска                                                Независимая на листовой рессоре, гидравлические амортизаторы

	Режим езды по пересеченной местности       4H, 4HL, N, 4L

	Блокировка дифференциала передней оси с электронным управлением

	Блокировка дифференциала межосевая с электронным управлением

	Блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением

	Функция помощи при подъеме / спуске

	Передний тяговый крюк

	Мощная защитная решетка масляного поддона, оснащенная левым и правым двойными передними буксирными крюками

	Светодиодные дневные ходовые огни

	Автоматические светодиодные фары, хромированные

	Третий стоп-сигнал

	Подогрев топливозаборника и трубопровода

	Боковые стекла с функцией защиты от защемления

	Подрессоренное сиденье водителя с подголовником

	Двухместное сиденье пассажира

	Жёсткие подголовники сидений

	Подушка Безопасности

	Ремни безопасности с двойным ограничением усилия предварительного натяжения

	Вспомогательное освещение в грузовом отсеке

	ESP, версия  Bosch 9.3

	Боковые зеркала с подогревом и электрической регулировкой

	Боковая подножка для бездорожья + подножка двери багажника

	Центральный замок (ЦЗ) с дистанционным управлением (Ду, ключ-брелок), 2 шт.

	Круиз-контроль 

	Сигнализатор давления в шинах, TPMS

	Электронный ручной тормоз

	Интеллектуальная система соединения аудио- и видеосигналов IVECONNECT
(9-дюймовый сенсорный экран высокой четкости + развлекательная система + камера кругового обзора + 7-дюймовый внедорожный цветной прибор + USB + Bluetooth)

	Автоматическое экстренное торможение AEBS + встроенное предупреждение о переднем столкновении FCW + предупреждение о выезде с полосы движения LDWS + адаптивный круиз ACC + Мониторинг усталости водителя DMS + мониторинг слепых зон BSD

	Акустический пакет NVH (шум, вибрация и жесткость)

	Многофункциональное рулевое колесо

	Автоматический кондиционер воздуха мощностью 5 кВт

	Генератор 150A

	Низкотемпературная батарея емкостью 110Aн

	Грузоподъемность прицепа до 2.0 тонн

	Без тахографа

	ЭРА ГЛОНАСС




Ваши преимущества
- Европейская технология, высокая надежность и длительный срок службы
- Низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию
- Снижение эксплуатационных расходов
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